**ОБРАЗЕЦ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку контейнеров для сбора, накопления и хранения отработанных люминисцентных ртутьсодержащих ламп (далее - товар)

**1.Общие требования**

 **1.1.** Поставляемый товар должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления (производственный и иной брак), либо появляющихся в результате действия или упущения Поставщика при транспортировке.

 **1.2.** Товар должен быть произведен не ранее 2019г. Срок поставки товара: \_\_\_\_календарных дней с даты заключения контракта

**2. Условия поставки товара**

 **2.1.** Поставка Товара производится по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с графиком работы Заказчика.

 **2.2.** Поставщик обязан передать Заказчику:

 - товарные накладные в 2 (двух) экземплярах, подписанные Поставщиком.

- паспорт на товар (с указанием даты изготовления, срока гарантии, технических характеристик и правил эксплуатации);

- сертификаты (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Гарантийный срок**

 **3.1.**  Гарантийный срок должен быть прописан в паспорте на товар. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной на товар.

**4. Технические характеристики товара:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** |  **Технические и качественные характеристики товара**  |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Ед. измерения (при наличии)** |
| Контейнер для сбора, накопления и хранения отработанных люминисцентных ртутьсодержащих ламп | Высота | Не менее 1200 | Миллиметр |
| Диаметр | Не менее 300 |
| Вместимость ламп в контейнер (из расчёта ламп ЛБ-40) | Не менее 50 | Шт. |
| Материал изготовления | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм | - |
| Плотно закрывающаяся крышка | Наличие | - |
| Назначение: Предназначен для сбора, хранения и переноса ламп типоразмера Т8 длиной 1200 мм, «энергосберегающих ламп», дуговых ртутных ламп типа ДРЛ, промасленной ветоши | соответствие | - |
| Ручки для транспортировки контейнера | Наличие |  |
| Масса пустого контейнера | Не более 5,5 | Кг |